<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="19.05" x2="89.84" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.84" y1="19.05" x2="89.84" y2="54.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.84" y1="54.6" x2="26.67" y2="54.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="54.6" x2="26.67" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="SOCKET-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="RJ6S">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Copal</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="B45181B">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 7.6 x 5 mm, rectangle, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LM386" library="ic-package" package="SOCKET-08" value="LM386"/>
<element name="R8" library="pot" package="RJ6S" value="10K log"/>
<element name="C30" library="rcl" package="B45181B" value="100µ"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value="27"/>
<element name="C31" library="rcl" package="C050-025X075" value="1µf"/>
<element name="C32" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1µ"/>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value="1M"/>
<element name="C34" library="rcl" package="C050-025X075" value="0.1µ"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value="10"/>
<element name="C33" library="rcl" package="B45181B" value="220µ"/>
<element name="C35" library="rcl" package="B45181B" value="100µ"/>
<element name="C36" library="rcl" package="B45181B" value="220µ"/>
<element name="C37" library="rcl" package="B45181B" value="220µ"/>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value="12"/>
<element name="HP" library="pinhead" package="1X02" value="HP"/>
<element name="E" library="pinhead" package="1X02" value="Entrée"/>
<element name="C1" library="rcl" package="B45181B" value="10µ"/>
<element name="12E" library="pinhead" package="1X02" value="12E"/>
<element name="12R" library="pinhead" package="1X02" value="12R"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="Centrage cnc"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="LM386" pad="4"/>
<contactref element="LM386" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="A"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="-"/>
<contactref element="C36" pad="-"/>
<contactref element="C37" pad="-"/>
<contactref element="E" pad="1"/>
<contactref element="12E" pad="2"/>
<contactref element="12R" pad="1"/>
<contactref element="HP" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LM386" pad="1"/>
<contactref element="C30" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C30" pad="-"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="LM386" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="+"/>
<contactref element="LM386" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C35" pad="+"/>
<contactref element="LM386" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C36" pad="+"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LM386" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="E" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HP" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R8" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C37" pad="+"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="12R" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="12E" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
