<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.7802" y1="3.81" x2="98.0949" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.0949" y1="3.81" x2="98.0949" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.0949" y1="57.14" x2="17.7802" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.7802" y1="57.14" x2="17.7802" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="0309/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 10mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="TO18A">
<description>&lt;b&gt;TO-18&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="c-trimm">
<packages>
<package name="3008">
<description>&lt;b&gt;Trimm capacitor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-neu-to92">
<packages>
<package name="TO39">
<description>&lt;b&gt;TO-39&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="P1Z12">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3 mm, horizontal, grid 12.7 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="TO5" value="2N2905"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0309/10" value="3.9k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0309/10" value="1k"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="M/A"/>
<element name="Q2" library="transistor-small-signal" package="TO18A" value="2N2222"/>
<element name="C7" library="c-trimm" package="3008" value="80p"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0309/10" value="680"/>
<element name="L3" library="rcl" package="0207/12" value="58µH"/>
<element name="L4" library="rcl" package="0207/12" value="100µH"/>
<element name="T1" library="transistor-neu-to92" package="TO39" value="2N3866 TO39"/>
<element name="DZ" library="diode" package="P1Z12" value="36V"/>
<element name="T37-2" library="rcl" package="0207/12" value="13 spires"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="9 à 15v"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="Keyer"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="Antenne"/>
<element name="C12" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="c"/>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="33p"/>
<element name="C16" library="rcl" package="C050-025X075" value="100p"/>
<element name="C17" library="rcl" package="C050-025X075" value="220n"/>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="100µ"/>
<element name="C19" library="rcl" package="C050-025X075" value="330p"/>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="330p"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C050-025X075" value="100p"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n"/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="Q1"/>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/12" value="47k"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="Centrage CNC"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="4,7µ"/>
<element name="L1" library="rcl" package="0207/12" value="22µH"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="DZ" pad="A"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="T37-2" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T37-2" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="DZ" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$49">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
